АКТ

самообследования учебно-материальной базы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по программам подготовки водителей автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий 

В, С на В
(указываются категории, подкатегории)

 на соответствие установленным требованиям
№_1/18_




                                          «_25_»___декабря____2018г.

	Наименование организации:

 (полное наименование)
	Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Хабезского района Карачаево-Черкесской республики

	Организационно-правовая форма
	Общественная организация

	Место нахождения
	Юридический  адрес
	КЧР, Хабезский район, а.Хабез, ул.Ленина,52 

	Адреса мест осуществления образовательной деятельности
	Адреса  оборудованных учебных кабинетов
	КЧР, Хабезский район, а.Хабез, ул.Ленина,52

	
	Адреса  закрытых площадок и автодромов
	а.Хабез, ул.Хадоко 

	Адрес официального сайта в сети «Интернет»
	

	ОГРН 
	1100900000299

	ИНН                                                                
	0918001625

	КПП                                                                     
	091801001

	Дата регистрации
	31 мая 2010г.

	Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (решение и наименование лицензирующего органа)  
	Министерство образования и науки Карачаево-Чркесской республики
Регистрационный № 000481 т 16.07.2012г.

	Основания для обследования
	Заявление организации, осуществляющей образовательную деятельность

	Ф.И.О. Должность, лиц, проводивших обследование,
	Мисроков Г.Т.
	Преподаватель


	
	Гошоков М.М.
	Мастер ПОВ


	
	Дохова А.А.
	Главный бухгалтер


	
	
	

	
	
	

	Ф.И.О. Должность руководителя организации, присутствовавшего при проведении обследования, 
	Тхакохов К.М.
	Председатель МО ДОСААФ России 

Хабезского района КЧР


(указываются данные)
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств

	Сведения
	Номер по порядку 

	
	1. 
	2. 
	3. 

	Марка, модель
	Skoda Fabia
	Skoda Fabia
	

	Тип транспортного средства
	Легковой
	Легковой
	

	Категория транспортного средства
	В
	В
	

	Год выпуска
	2012
	2013
	

	Регистрационный  знак
	А053ТЕ09
	А881УЕ09
	

	Регистрационные  документы (собственность или иное законное основание владения  транспортным средством), срок вещного владения
	собственность 
	собственность 
	

	Техническое состояние  в соответствии с п.3 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
	соответствует
	соответствует
	

	Результаты проверки наличия условий, согласно  требований п. 11 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
	соответствует
	соответствует
	

	Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства
	
	
	

	Наличие АBS
	
	
	

	Тип трансмиссии (МКПП, АКПП)
	МКПП
	МКПП
	

	Дополнительные педали в соответствии с ГОС Т Р 55887-2013

	имеется
	имеется
	

	Реквизиты свидетельства о соответствии конструкции требованиям  безопасности дорожного движения)
	соответствует
	соответствует
	

	Сигнализация о выполнении управляющего воздействия на дублирующие органы управления  в соответствии с ГОСТ Р 55887-2013
	
	
	

	Рабочее место обучающего в соответствии с п.4.8.2 
ГОСТ Р 55887-2013
	соответствует
	соответствует
	

	Зеркала заднего вида для обучающего в соответствии с  п.5 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
	имеется
	имеется
	

	Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п.8  Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
	имеется
	не имеется
	

	Сведения о прохождении  технического осмотра (реквизиты диагностической карты, сведения ЕИСТО) 
	имеется
	имеется
	

	Страховой  полис  ОСАГО (серия, номер, срок действия)
	ССС №0650190967 срок до 14.11.14.
	ССС №064213426 срок до 25.12.14.
	

	Технические средства контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств (тахографы). Соответсвие их установленным требованиям
	
	
	

	Соответствует (не соответствует) установленным требованиям 
	соответствует
	соответствует
	соответствует


Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:

	Механических 
	M
	

	
	А1
	

	
	А
	

	
	В1
	

	
	В
	2 (две)

	
	С1
	

	
	С
	

	
	D1
	

	
	D
	

	
	Tв
	

	
	Tm
	

	Прицепов 
	ВЕ
	

	
	CЕ
	

	
	DЕ
	

	
	C1Е
	

	
	D1Е
	


Данное количество механических транспортных средств соответствует ___________ количеству обучающихся в год
.
Сведения о мастерах производственного обучения вождению

	Ф. И. О.
	Серия, № водительского удостоверения,

дата выдачи, 
	Разрешенные  категории, подкатегории
	Водительское медзаключение 

 (сери, номер, срок  действия)
	Документ направлению подготовки «Образование и педагогика»
	Документ на право обучения вождению ТС данной категории, подкатегории
	Образование
	Оформлен в соответствии с трудовым законодательством (состоит в штате или иное) 

	Гошоков Мухарби Маметбиевич
	09 ОМ 267436 от 13.12.2008
	А,В,С,Д,Е
	
	
	Св-во КЧ №003763
	высш
	штат

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Сведения о закрытой площадке или автодроме
:

	Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или автодромов - Кадастровый паспорт
	Безвозмездное пользование


	
	В
	2(две)

	
	
	

	Срок действия правоустанавливающих документов, свидетельствующих о наличии законного  основания  на закрытые площадки или автодромы
	1 (один) год

	Адрес места расположения автодрома
	г.Черкесск,ул.Демиденко,201

	Размеры закрытой автодрома (в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)
	600 м2

	Размеры закрытой площадки (в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)
	а.Хабез,ул.Хадоко

	Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонного покрытия (в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» и СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»), обеспечивающее круглогодичное функционирование
	есть

	Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием
	не ниже 0,4


	Дислокация расстановки дорожных знаков, утвержденная в установленном порядке, дата утверждения
	есть

	Соответствие размещения дорожных знаков ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»и утвержденной дислокации
	есть

	Соответствие дорожных знаков ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования
	нет

	Схема нанесения дорожной разметки, дата утверждения  
	нет

	Соответствие дорожной разметки  утвержденной схеме и ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»
	нет

	Соответствие светофорных объектов (при необходимости их установки согласно утвержденных смех организации дорожного движения) ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»
	нет

	Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения
	есть

	Наличие наклонного участка с продольным уклоном В случае исполнения наклонного участка в виде моста, путепровода, либо любого опасного для движения участка дороги наличие ограждений, оборудованных в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»
	в пределах 8–16%


	Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных  программой обучения
	соответствуют

	Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих заданий

	есть

	Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод
	есть

	Продольный уклон (за исключением наклонного участка) 
	не более 1000/100

	Наличие освещенности

	Нет

	Наличие оборудованного перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)
	Имеется

	Наличие пешеходного перехода
	Имеется

	Наличие дорожных знаков
	Имеется

	Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)

	Нет

	Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов)
	Нет

	Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов)
	Нет


(реквизиты правоустанавливающих документов)

Сведения об оборудованных учебных кабинетах
	Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных кабинетов
	собственность

	Срок действия правоустанавливающих документов, свидетельствующих о наличии законного основания на оборудованные учебные кабинеты
	нет

	Количество оборудованных учебных кабинетов
	3 (три)

	Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует ___________ количеству общего числа групп
. 
	Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек
.

	Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением

	есть


(реквизиты правоустанавливающих документов) 09-АА №463452 от 29.01.2013г.
	№ п/п
	По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится оборудованный учебный кабинет
	№ класса, 

учебного кабинета
	Площадь  

(кв. м)
	Количество посадочных мест

	1. 
	а.Хабез, ул.Ленина, 52 
	№ 1
	24
	30

	2. 
	а.Хабез, ул.Ленина, 52
	№2
	28
	30

	3. 
	а.Хабез, ул.Ленина, 52
	№3
	28
	18

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

	Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (при наличии)
	нет
	нет

	Марка, модель
	
	

	Производитель
	
	

	Наличие утвержденных технических условий

	
	

	Тренажер (при наличии)
	
	

	Марка, модель
	
	

	Производитель
	
	

	Наличие утвержденных технических условий
 
	
	

	Компьютер с соответствующим программным обеспечением
	
	

	Марка, модель
	
	

	Производитель
	
	


Соответствие требованиям Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»
	Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образовательной организации

	
	

	Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»  отчета о результатах самообследования
	
	имеется

	Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы  фактически установленным

	
	соответствуют


Соответствие требованиям Федерального закона 
«О безопасности дорожного движения»
	Соблюдение требований, предусмотренных частью 1 статьи 16 Федерального закона «О безопасности дорожного движения»
	
	соблюдаются

	Соблюдение требований, предусмотренных частью 1 статьи 20 Федерального закона «О безопас-ности дорожного движения»:
	
	соблюдаются

	- соблюдение правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
	
	соблюдаются

	- организация работы водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения
	
	организовано

	- соблюдение установленного законодательством Российской Федерации режим труда и отдыха водителей
	
	соблюдается

	- наличие условий для повышения квалификации водителей, обеспечивающих безопасность дорожного движения
	
	имеется

	- проведение анализа и мероприятий по устранению причин дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения с участием принадлежащих организации  транспортных средств
	
	ДТП нет

	- организация и проведение с привлечением работников органов здравоохранения предрейсовых медицинских осмотров водителей, осуществление мероприятий по совершенствованию водителями навыков оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
	
	организовано
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�  ГОС Т Р 55887-2013 «Автомобильные транспортные средства. Учебные автомобили. Технические требования и методы испытаний». Дата введения 1.09.2014г.


� Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(t*24,5*12* (Nтс-1))/Т 


где К – количество обучающихся в год;  t –  время работы одного учебного транспортного средства  равно: 7,2 часа – один мастер производственного обучения на  одно учебное транспортное средство,  14,4 часа – два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное средство; 24,5 – среднее количество рабочих дней в месяц; 12 – количество рабочих месяцев в году; Nтс – количество автотранспортных средств;  1 – количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки и т.п.; Т   – количество часов вождения в соответствии с учебным планом





� При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную площадку или автодром


� ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»


� Использование колейной эстакады не допускается.


� Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. 


 Если размеры закрытой площадки или автодрома не позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные Примерной программой водителей транспортных средств, то  необходимо иметь съемное оборудование: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента оградительная, разметка временная.


� Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1. Показатель освещенности установок наружного освещения не должен превышать 150.


� Автодромы  должны быть оборудованы средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».


� Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: n=(0,75*Фпом*П)/Ргр 


где  n – общее число групп в год;  0,75 – постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75 %); Фпом – фонд времени использования помещения в часах;  П –  количество оборудованных учебных кабинетов; Ргр – расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в часах; 


� В соответствии с Примерными программами  профессиональной подготовки водителей транспортных средст соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от…№…


� При наличии двух и более оборудованных закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную площадку или автодром


� Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (далее – АПК) должен обеспечивать оценку и возможность повышать уровень психофизиологических качеств, необходимых для безопасного управления транспортным средством (профессионально важных качеств), а также формировать навыки саморегуляции его психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным средством. Оценка уровня развития профессионально важных качеств производится при помощи компьютерных психодиагностических методик, реализованных на базе АПК с целью повышения достоверности и снижения субъективности в процессе тестирования.


АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств водителя: психофизиологических (оценка готовности                                                      к психофизиологическому тестированию, восприятие пространственных отношений и времени, глазомер, устойчивость, переключаемость и распределение внимания, память, психомоторику, эмоциональную устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирования психомоторных навыков, оценка моторной согласованности действий рук); свойств и качеств личности водителя, которые позволят ему безопасно управлять транспортным средством (нервно-психическая устойчивость, свойства темперамента, склонность к риску, конфликтность, монотоноустойчивость).


АПК для формирования у водителей навыков саморегуляции психоэмоционального состояния должны предоставлять возможности для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихся состояниях: эмоциональной напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации, распределения).


Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных.


� Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное обучение навыкам вождения; отработку правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управления транспортным средством.


� Размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва, "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией", зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., регистрационный N 28908)


� В соответствии со ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Россий Федерацией»,   Правилами  размещения на официальном сайте образовательной организации  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582
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